**Příloha č. 10 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.**

**NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍ EVIDENCE**

**1.1. Identifikace provozovatele a provozovny**

**Stálé údaje**

Údaje o provozovateli

Identifikační číslo provozovatele (IČ), bylo-li přiděleno, obchodní firma, sídlo a statutární zástupce nebo jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu.

Údaje o provozovně

identifikační číslo provozovny (IČP), bylo-li přiděleno, název, počet stacionárních zdrojů v provozovně, adresa provozovny, kód územně technické jednotky, odpovědná osoba.

**Umístění údajů: data jsou uvedena v ročním hlášení o ovzduší (formulář F\_OVZ\_SPE), Hlášení je uloženo na ISPOP a dále v PC.**

**1.2. Údaje o stacionárním zdroji**

**Stálé údaje**

Pořadové (příp. také evidenční) číslo každého stacionárního zdroje v rámci provozovny, název stacionárního zdroje dle provozního řádu nebo povolení k provozu nebo technické dokumentace, typ stacionárního zdroje, zařazení stacionárního zdroje podle zákona, výrobce, datum uvedení do provozu, směnnost, denní, týdenní a roční rytmus, jmenovitý tepelný výkon a příkon, projektovaná kapacita spalovny odpadu nebo výroby, účinnost spalovacího stacionárního zdroje podle výrobce, druh topeniště, instalovaný elektrický výkon, druh výrobku, měrná jednotka množství výrobku, pořadová příp. evidenční čísla technologií ke snižování emisí a komínů nebo výduchů do nichž je stacionární zdroj zaústěn.

**Umístění údajů: data jsou uvedena v ročním hlášení o ovzduší (formulář F\_OVZ\_SPE), Hlášení je uloženo na ISPOP a dále v PC.**

**Proměnné údaje**

Provozní hodiny (rok, měsíc, den), využití kapacity v %, množství vyrobené elektrické energie a množství vyrobeného tepla, včetně podílu množství tepla dodaného do veřejné sítě dálkového vytápění ve formě páry či horké vody, množství výrobku.

**Umístění údajů: data jsou uvedena v provozních záznamech, výrobních záznamech, účetních záznamech.**

**1.3. Údaje o palivech, surovinách nebo odpadech**

**Proměnné údaje**

Druh a spotřeba paliv, suroviny, tepelně zpracovávaného odpadu (den\*), měsíc rok), výhřevnost paliva, hmotnostní toky jednotlivých druhů nebezpečných odpadů, jejich spalné teplo a obsah znečišťujících látek v nebezpečných odpadech (zejména polychlorovaných bifenylů, pentachlorfenolu, chloridů, fluoridů, síry a těžkých kovů), doklady o výsledcích analýz provedených podle § 17 odst. 2.

\*) neplatí pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 5 MW a nižším, spalující výhradně zemní plyn

**Umístění údajů: data jsou uvedena ve výrobních záznamech (spotřeba surovin), účetních záznamech (spotřeba paliv).**

**1.4. Údaje o technologiích ke snižování emisí**

**Stálé údaje**

Evidenční čísla a druh a počet technologií ke snižování emisí, výrobce, datum uvedení do provozu, odlučované znečišťující látky, garantovaná účinnost technologie ke snižování emisí případně účinnost odpovídající garantované výstupní koncentraci.

**Umístění údajů: data jsou uvedena v ročním hlášení o ovzduší (formulář F\_OVZ\_SPE), Hlášení je uloženo na ISPOP a dále v PC.**

**Proměnné údaje**

Provozní doba (pokud je odlišná od provozních hodin stacionárního zdroje), provozní účinnost (je-li sledována), objemový tok odpadního plynu, provozní parametr stanovený v provozním řádu dokladující plnění emisního limitu.

**Nerelevantní.**

**1.5. Údaje o komínech a výduších**

**Stálé údaje**

Pořadové, případně také evidenční číslo komínu nebo jiného výduchu, výška komínu od paty komínu, výška výduchu, převýšení ústí komínu nebo jiného výduchu nad okolním terénem, průřez v koruně komínu, zeměpisné souřadnice paty komínu nebo výduchu, materiál a tepelně -izolační vlastnosti komínu, vypouštěné znečišťující látky.

**Umístění údajů: data jsou uvedena v ročním hlášení o ovzduší (formulář F\_OVZ\_SPE), Hlášení je uloženo na ISPOP a dále v PC.**

**Proměnné údaje**

Průměrná teplota a rychlost plynů protékajících komínem nebo výduchem z technologie ke snižování emisí v místě měření emisí, v případě vypouštění emisí chladicí věží obsah vodní páry v odpadním plynu v %, časový režim vypouštění emisí z komína, výduchu nebo výpusti a provozní hodiny komína (výduchu nebo výpusti, pokud jsou odlišné od provozních hodin stacionárního zdroje).

**Umístění údajů: data jsou uvedena v protokolu z měření emisí a v ročním hlášení o ovzduší (formulář F\_OVZ\_SPE), Hlášení je uloženo na ISPOP a dále v PC.**

**1.6. Údaje o emisích**

**Stálé údaje**

Seznam znečišťujících látek, které má stacionární zdroj povinnost zjišťovat, na které látky se vztahuje jednorázové a na které kontinuální měření emisí.

**Umístění údajů: data jsou uvedena v ročním hlášení o ovzduší (formulář F\_OVZ\_SPE), Hlášení je uloženo na ISPOP a dále v PC.**

**Proměnné údaje**

Naměřená koncentrace znečišťující látky při referenčních podmínkách, hmotnostní tok znečišťující látky, vypočtená nebo odvozená měrná výrobní emise, emisní faktor použitý pro výpočet množství emisí, datum jednorázového měření emisí, datum ověření správnosti údajů kontinuálního měření, datum kalibrace systému kontinuálního měření, roční hmotnostní bilance těkavých organických látek u stacionárních zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel, s výjimkou činnosti nanášení práškových plastů uvedené v části II bodu 4.4. přílohy č. 5.

Jednotlivé údaje provozní evidence lze vést i samostatně v rámci provozní dokumentace, jako jsou např. operační listy, provozní deníky, záznamy v řídicím systému apod. Za součást provozní evidence jsou považovány protokoly z jednorázových měření emisí, protokoly z vyhodnocení a ověření kontinuálních měření emisí a doklady o kalibraci měřicích přístrojů.

**Umístění údajů: data jsou uvedena v protokolu z měření emisí a v ročním hlášení o ovzduší (formulář F\_OVZ\_SPE), Hlášení je uloženo na ISPOP a dále v PC.**